模数转换（ADC）:

1.   ADC模块的相关寄存器包括：控制寄存器ADCON0、ADCON1、ADCON1和数据寄存器ADH、ADL。

2.   选择参考电压（内部参考时）一定小于VDD，若高于VDD，则参考电压则为VDD。

3.   在每次转换结束后，需要手动每次写入1将重新启动ADC。  

4.   范例初始化均在System_Init.inc文件中，用户可根据具体应用需求自行修改相关配置。

范例程序流程:
        ①系统初始化，设置时钟及各端口引脚功能并将RAM清零。
	②I/O设置，AIN1设置为模拟输入。
	③ADCON0设置---12位数据左对齐,通道0。
	④ADCON1设置---16MHz/16/1,参考是VDD。
	⑤ADCON3设置---0补偿。	
	⑥开启转换，将ADS=1，转换三次取第三转换的值，为的是得到更稳定的值。
	⑦选择取十次的值，去除最大值最小值，剩下的求平均值。
	⑧重复⑥-⑦。
	