EEPROM:

注意事项：
（1)在读写EEPROM之前，必须关闭所有中断。

（2)所有非EECON1和EECON2的寄存器写入操作,将使EEWEN清零

此范例程序流程：
（1）调用系统初始化设置系统时钟、端口、中断，然后清零RAM寄存器；

（2）调用EEPROM读写程序，读写前必须关闭所有中断；

（3）先写再读，写过程中每写一次0x55就判断一次写入是否失败，没出错继续写，将从0x0800到0x087F的地址全部写满；

（4）地址写满后再从0x0800开始读0x55，每读一次就校验一次是否读成功，没出错就继续读，直到全部读完。
