外部中断1（INT1）:

1)	外部中断模块的相关寄存器包括：配置寄存器option，中断控制寄存器INTCR1和中断标志寄存器INTF1。
2)	INT1初始化：
	1.将INT1口设置为输出
	2.设置中断模式选择位：上升沿中断、下降沿中断、变化中断
	3.开启中断使能位
3)	中断操作：
	1.检测中断使能位。
	2.检测中断标志位。
	3.进入中断处理程序。
	4.清零中断标志位
4）	所有中断标志位需软件清零
	


