TC1及定时中断

由于此芯片只有一个中断向量地址，无中断优先级，所以在使用多中断时需要考虑到中断之间的相互影响。
TC1:
1.	选择系统时钟源可用到寄存器OSCM，可选择高频时钟16M或低频时钟32K/500K；用作定时/计数器时其相关寄存器包括T1CR、OPTION；当使用TC1中断时，还涉及寄存器INTCR0、INTF0，在使用时需要操作相关的位TC1IE、TC1IF。
2.	TC1可分为8位/16位模式定时计数器；有8种预分频，由T1CR寄存器控制；可选择时钟源，高频系统时钟Fosch、低频系统时钟Foscl和指令时钟 Fcpu、外部时钟T0CKI。
3.	使用TC1中断时，当INTF0溢出产生中断时，进入中断服务并产生复位重新计数，在8位模式下，TC1CL作为TC1的周期寄存器器，TC1使能后，TC1CH递加，当TC1CH与TC1CL 数值相等时，TC1溢出,将TC1CH清零重新开始计数，同时将中断标志位T1IF置1。在16位模式下，[TC1CH,TC1CL]作为16位的计数器，TC1使能后，16 位计数器递加,当计数值等于0xFFFF时，16位计数器将清零重新开始计数，同时将中断标志位TC1IF置1。
4.      范例初始化均在System_Init.inc文件中，用户可根据具体应用需求自行修改相关配置。

范例程序流程:
        ①系统初始化，设置时钟及各端口引脚功能并将RAM清零；在主程序QT8S736_TC1设置定时器标志位B_TC1_Flag。
	②在TC1_Init程序中，时钟源TC1设置:8位模式下，高频时钟16M，预分频比1:128,计数器124产生定时1ms的波形。
	③开启TC1使能
	④开启定时器TC1中断，跳转到主程序，判断中断使能位后判断中断标志位，判断定时器标志位，IOA口翻转输出波形。
  	
      		
