PWM0:
1.	选择系统时钟源可用到寄存器OSCM，可选择高频时钟16M或低频时钟32K/500K；PWM0只可选用TC0用作时基，用作定时/计数器时其相关寄存器T0CR；以及控制PWM0输出寄存器PWM0CR、PWM0D。

2.      PWM0只有8位分辨率模式，且只有一个波形输出端口IOB3；

3.      范例初始化均在System_Init.inc文件中，用户可根据具体应用需求自行修改相关配置。

范例程序流程:
        ①系统初始化，设置时钟及各端口引脚功能并将RAM清零。
	②波形输出端口IOB3设置。
	③时钟源TC0设置:8位模式下，高频时钟16M，预分频比1:64,计数器249产生1KHz波形。
	④PWM0设置:产生50%占空比PWM波形。
	⑤开启PWM0。
       