TC0及定时中断

由于此芯片只有一个中断向量地址，无中断优先级，所以在使用多中断时需要考虑到中断之间的相互影响。
TC0:
1.	选择系统时钟源可用到寄存器OSCM，可选择高频时钟16M或低频时钟32K/500K；用作定时/计数器时其相关寄存器包括T0CR、OPTION；当使用TC0中断时，还涉及寄存器INTCR0、INTF0，在使用时需要操作相关的位TC0IE、TC0IF。
2.	TC0可分为8位/16位模式定时计数器；有8种预分频，由T0CR寄存器控制；可选择时钟源，高频系统时钟Fosch、低频系统时钟Foscl和指令时钟 Fcpu、外部时钟T0CKI。
3.	使用TC0中断时，当INTF0溢出产生中断时，进入中断服务并产生复位重新计数，在8位模式下，TC0CL作为TC0的周期寄存器器，TC0使能后，TC0CH递加，当TC0CH与TC0CL 数值相等时，TC0溢出,将TC0CH清零重新开始计数，同时将中断标志位T0IF置1。在16位模式下，[TC0CH,TC0CL]作为16位的计数器，TC0使能后，16 位计数器递加,当计数值等于0xFFFF时，16位计数器将清零重新开始计数，同时将中断标志位TC0IF置1。
4.      范例初始化均在System_Init.inc文件中，用户可根据具体应用需求自行修改相关配置。

范例程序流程:
        ①系统初始化，设置时钟及各端口引脚功能并将RAM清零；在主程序QT8S736_TC0设置定时器标志位B_TC0_Flag。
	②在TC0_Init程序中，时钟源TC0设置:8位模式下，高频时钟16M，预分频比1:128,计数器124产生定时1ms的波形。
	③开启TC0使能
	④开启定时器TC0中断，跳转到主程序，判断中断使能位后判断中断标志位，判断定时器标志位，IOA口翻转输出波形。
  	
      		
