串行通讯口（I2C）

1.    控制寄存器需要的有：I2CCON、I2CADR。数据寄存器：I2CBUF。

2.    范例初始化均在System_Init.inc文件中，用户可根据具体应用需求自行修改相关配置。

3.    范例功能介绍：QT8S736 作为从机，允许主机通过 I2C 接口对其 RAM 进行读写操作。

范例程序流程:
        ①系统初始化，设置时钟及各端口引脚功能并将RAM清零。
	②IO端口设置,设置为上拉使能，输入模式。
	③使能串行通讯功能 I2CEN = 1。
	④设置从机地址 I2CADR = 0xA0。
	⑤中断使能设置，使能I2C中断，开启总中断。	
	⑥判断R_W=1就到⑧，R_W=0(主机写数据)就进行⑦。
	⑦D_A=0 主机向从机写地址，读取I2CBUF，进行⑨；
	  D_A=1 主机向从机写数据，设置软件标志，软件标志为1：读取I2CBUF，写入缓冲区地址寄存          器，进行⑨；
          软件标志为0：读取I2CBUF，写入缓冲区，缓冲区地址+1，进行⑨。
	⑧NACK=1：写入I2CBUF，缓冲区地址-1（上次写入缓冲区的数 据未发送），进行⑨；
	  NACK=0：读取缓冲区数据，写入 I2CBUF，缓冲区地址+1，进行⑨。
	⑨重复⑥。

