PWM1:
1.	选择系统时钟源可用到寄存器OSCM，可选择高频时钟16M或低频时钟32K/500K；只可选用TC1用作时基，用作定时/计数器时其相关寄存器T1CR；以及控制PWM1输出寄存器PWM1CR、PWM1S、PWM1H、PWM1L、DEADT PWM 。
2.	在PWM1正常模式下，TC1需设置为8位模式；在PWM1单脉冲模式下，TC1需设置为16位模式。
3.	输出波形可以进行有效电平选择，具体设置可查看资料。
4.      在正常模式下，PWM1可分为死区控制、12位分辨率模式、8+4分辨率模式；在单脉冲模式下，此模式下外接触发信号，可由PWM1CR中PWM1T位进行PWM1触发事件设置，并由PWMDEADT[7:0]设置脉冲宽度和滤波时间,使用时详查资料。
5.      范例初始化均在System_Init.inc文件中，用户可根据具体应用需求自行修改相关配置。

范例程序流程:
        ①系统初始化，设置时钟及各端口引脚功能并将RAM清零。
	②波形输出端口IOA0/1设置。
	③时钟源TC1设置:8位模式下，高频时钟16M，预分频比1:64,计数器249产生1KHz波形。
	④PWM1设置:PWM1使能输出波形；PWM1PA/PWM1NA 用作PWM输出；产生50%占空比波形。
	⑤开启PWM1。
