看门狗（WDT）:

注：

（1) 	看门狗正常溢出后，程序重新回到0000H，但是如果看门狗进入休眠模式，溢出后程序继续往下运行。

（2)	WDTC写入0x5A将清除WDT定时器，写入其他值无效。

（3)	CLRWDT指令也可清除WDT定时器。

此范例程序流程：
（1）配置字设置WDT始终开启，WDT溢出时间为288ms；

（2）调用系统初始化设置系统时钟、端口、中断，然后清零RAM寄存器；

（3）设置WDT进入休眠模式，并翻转IOA端口。